{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["施工单位质量行为","市政实体质量","房建实体质量"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"施工单位质量行为","index":0,"n_rows":68,"n_cols":5,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,1,4],[3,0,11,0],[3,1,11,1],[3,2,11,2],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[18,0,22,0],[18,1,22,1],[18,2,22,2],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[26,0,29,0],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[40,0,44,0],[40,1,44,1],[40,2,44,2],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[45,2,49,2],[50,0,56,0],[50,1,56,1],[50,2,56,2],[57,0,59,0],[57,1,59,1],[57,2,59,2],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[64,2,67,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4： 建筑施工企业单个项目不良行为评分内容和评分标准               （施工单位质量行为）"]
[]
["序号","项目","项目分值","主要检查内容","扣分标准"]
[1,"质量责任制的建立及落实",10,"材料、试件、试块取样检验制","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"隐蔽工程验收制","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"质量事故报告制","发现未到位一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"上岗培训制度","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"技术交底制","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"施工组织方案审批制","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"回访保修制度","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"企业质量管理部门有关人员参加重要验收的情况","发现未到位一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"项目管理机构的公司委派书","发现未到位一次扣1分"]
[2,"项目部管理人员资格、配备及到位情况",5,"项目部管理人员（项目经理、施工员、质检员）资格有不符合要求的","一人扣1分"]
[{"$nulls":3},"质量评价时主要配备人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员）未到岗的","一人次扣1分"]
[{"$nulls":3},"项目经理到岗率不足60%的","一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"项目部关键岗位管理人员到岗率不足60%的","一人次扣1分"]
[3,"现场配置工程技术标准、规范、图集的情况",2,"没有配置工程必要技术标准、规范","发现一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"设计选用的工程图集现场没有配备的","发现一次扣1分"]
[4,"材料、构配件和设备进场验收情况",6,"\n发现工程使用涉及到主体结构安全及使用功能的重要材料不合格的","发现一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"使用其他不合格材料的","发现一次扣1分"]
[{"$nulls":3},"进场合格证明文件不符合要求的","发现一起扣1分"]
[{"$nulls":3},"进场报验程序不符合要求的","发现一起扣1分"]
[{"$nulls":3},"进场材料没按规定要求复检的","发现一起扣1分"]
[5,"是否对分包单位工程质量负责",5,"没有进行分包单位资质报审的","发现一起扣2分"]
[{"$nulls":3},"按规定签署分包合同的","发现一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"总包单位有关人员未在分包有关资料中签字的","发现一人次扣1分"]
[6,"是否擅自修改工程设计",10,"未按图施工","发现一起扣3分"]
[{"$nulls":3},"施工图设计文件修改、变更、洽商程序不符合要求组织施工的","发现一起扣1分"]
[{"$nulls":3},"重大设计变更没有重新报审组织施工的","发现一起扣1分"]
[{"$nulls":3},"明显存在偷工减料行为的","发现一起扣3分"]
[7,"建筑节能执行情况",5,"未按建筑节能设计进行施工","发现一起扣3分"]
[8,"是否执行质量检验制度",10,"各种施工试验检验取样批次不符合要求的","发现一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"没有建立试验计划及试验台账的","发现一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测","发现一起扣3分"]
[9,"样板制施工执行情况",4,"没有按要求对填充隔墙、幕墙、门窗、护栏、外墙饰面、厨房、卫生间安装等安全和功能的重要分项推行实物样板施工的","发现一项扣1分"]
[{"$nulls":3},"住宅工程没有实行交房样板房制度的","发现一次扣2分"]
[{"$nulls":3},"未按确定的样板进行施工的","发现一次扣1分"]
[10,"质量通病治理落实情况",4,"未制订质量通病治理措施或措施不落实","发现一项扣1分"]
[11,"监理单位提出问题的整改落实情况 ",2,"未经监理工程师验收就继续施工、对监理单位提出的问题不整改落实","发现一项扣1分"]
[12,"监督机构提出问题的整改情况",4,"对监督机构提出的问题不整改落实","发现一项扣2分"]
[13,"工程技术资料整理收集情况",10,"检查检验批质量主控项目资料是否齐全","不齐全扣3分"]
[{"$nulls":3},"没有进行检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程划分的，","扣4分"]
[{"$nulls":3},"验收程序不符合要求的","扣2分"]
[{"$nulls":3},"验收资料的填写、签字（签章）不完善的","发现一起扣1分 "]
[{"$nulls":3},"工程技术资料的收集、整理不及时","发现一起扣1分"]
[14,"施工组织设计或专项施工方案编制、审批及执行情况",5,"未编制施工组织设计开工的","扣5分"]
[{"$nulls":3},"无相应的施工方案组织施工的","扣2分"]
[{"$nulls":3},"施工组织设计或专项方案无针对性和可操作性的","扣2分"]
[{"$nulls":3},"未按规定对施工组织设计或专项方案进行审批的","发现一起扣1分"]
[{"$nulls":3},"未按施工组织设计或专项方案组织施工的","发现一起扣2分"]
[15,"安全及重要使用功能试验检测",15,"建筑与结构","一项不符合要求扣2分"]
[{"$nulls":3},"给排水与采暖","一项不符合要求扣3分"]
[{"$nulls":3},"电气","一项不符合要求扣4分"]
[{"$nulls":3},"通风与空调","一项不符合要求扣5分"]
[{"$nulls":3},"道路工程","一项不符合要求扣3分"]
[{"$nulls":3},"给排水工程","一项不符合要求扣3分"]
[{"$nulls":3},"桥梁工程","一项不符合要求扣4分"]
[16,"住宅工程质量分户验收",10,"未按规定进行分户验收的","扣6分"]
[{"$nulls":3},"分户验收记录与实物质量不符的","扣3分"]
[{"$nulls":3},"分户验收项目不全的","发现一项扣1分"]
[17,"竣工验收",10,"出现质量问题或竣工验收不合格的工程未及时返修并重新验收","扣10分"]
[{"$nulls":3},"施工单位自评资料不符合要求","扣5分"]
[18,"质量保修",10,"工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的","扣5分"]
[{"$nulls":3},"不履行保修义务或者拖延履行保修义务的","扣5分"]
[19,"施工单位履行质量责任检查情况",20,"在各级住房城乡建设行政主管部门或其所属的质量监督机构组织的各类工程质量检查中受到通报批评的","一起扣3分"]
[{"$nulls":3},"质量监督机构巡查符合率低于60%或连续三次质量巡查符合率低于65%的","一起扣3分"]
[{"$nulls":3},"未履行质量责任，造成群体性上访或不良社会影响，经查实负有责任的","一起扣3分"]
[{"$nulls":3},"因质量问题停工","一起扣3分"]

{"sheet":"市政实体质量","index":1,"n_rows":95,"n_cols":5,"rows_kept":95,"merged":[[0,0,1,4],[3,0,31,0],[3,1,31,1],[3,2,31,2],[32,0,53,0],[32,1,53,1],[32,2,53,2],[54,0,94,0],[54,1,94,1],[54,2,94,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑施工企业单个项目不良行为评分内容和评分标准（市政实体质量）"]
[]
["序号","检查大类","应得分值","检查项目","扣分"]
[1,"城镇道路工程",20,"土方开挖或回填是否考虑对周围建筑物的影响",2]
[{"$nulls":3},"路基填土材料",3]
[{"$nulls":3},"压实度（弯沉值）",3]
[{"$nulls":3},"路床外观及允许偏差",3]
[{"$nulls":3},"管线沟槽回填",3]
[{"$nulls":3},"原材料质量",3]
[{"$nulls":3},"混合料最佳含水量和最大干密度",3]
[{"$nulls":3},"石灰、水泥剂量",3]
[{"$nulls":3},"压实度（弯沉值）",3]
[{"$nulls":3},"无侧限抗压强度",3]
[{"$nulls":3},"外观检查",3]
[{"$nulls":3},"平整度、厚度、宽度、横坡",3]
[{"$nulls":3},"沥青混合料马歇尔试验",3]
[{"$nulls":3},"沥青软化点、针入度、延度",3]
[{"$nulls":3},"压实度、弯沉值",3]
[{"$nulls":3},"外观检查",3]
[{"$nulls":3},"平整度、厚度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面高差",3]
[{"$nulls":3},"原材料及外加剂",3]
[{"$nulls":3},"抗压强度、抗折强度",3]
[{"$nulls":3},"外观检查",3]
[{"$nulls":3},"平整度、厚度、相邻板高差、宽度、横坡、中线高程、井框与路面高差",3]
[{"$nulls":3},"胀缝、缩缝",3]
[{"$nulls":3},"侧缘石强度",3]
[{"$nulls":3},"侧缘石外观",3]
[{"$nulls":3},"侧缘石尺寸",3]
[{"$nulls":3},"预制道板外观及尺寸",3]
[{"$nulls":3},"沥青铺筑人行道外观",3]
[{"$nulls":3},"沥青铺筑人行道尺寸",3]
[{"$nulls":3},"盲道",3]
[2,"给排水工程",20,"平基、管座混凝土抗压强度",3]
[{"$nulls":3},"顶管",3]
[{"$nulls":3},"管材、水泥混凝土等原材料",3]
[{"$nulls":3},"管道安装",3]
[{"$nulls":3},"管道接口",3]
[{"$nulls":3},"雨水口",3]
[{"$nulls":3},"检查井尺寸",2]
[{"$nulls":3},"检查井外观",2]
[{"$nulls":3},"沟槽回填",3]
[{"$nulls":3},"压力管道水压试验",3]
[{"$nulls":3},"无压力管闭水试验道",3]
[{"$nulls":3},"水泥混凝土及钢筋混凝土渠外观",2]
[{"$nulls":3},"水泥混凝土及钢筋混凝土尺寸",2]
[{"$nulls":3},"石渠外观",2]
[{"$nulls":3},"石渠尺寸",2]
[{"$nulls":3},"砖渠外观",2]
[{"$nulls":3},"砖渠尺寸",2]
[{"$nulls":3},"沉井外观",2]
[{"$nulls":3},"沉井尺寸",3]
[{"$nulls":3},"模板、钢筋、现浇混凝土、砖砌结构、构件等",3]
[{"$nulls":3},"水泵安装外观",2]
[{"$nulls":3},"水泵安装允许偏差",3]
[3,"城市桥梁工程",20,"外观",2]
[{"$nulls":3},"接桩焊接试验",3]
[{"$nulls":3},"允许偏差",3]
[{"$nulls":3},"成孔允许偏差",3]
[{"$nulls":3},"桩承载力",3]
[{"$nulls":3},"桩完整性及承载力",3]
[{"$nulls":3},"砼抗压强度、孔径、孔深、沉淀厚度",3]
[{"$nulls":3},"外观及允许偏差",3]
[{"$nulls":3},"地下工程基础防水是否出现渗漏",3]
[{"$nulls":3},"模板及支架的承载能力、刚度和稳定性",3]
[{"$nulls":3},"模板及支架拆除",2]
[{"$nulls":3},"钢筋品种、级别、规格和数量一",3]
[{"$nulls":3},"钢筋品种、级别、规格和数量二",3]
[{"$nulls":3},"钢筋的力学性能",3]
[{"$nulls":3},"制作安装",3]
[{"$nulls":3},"预应力筋力学性能",3]
[{"$nulls":3},"锚夹具、连接器",3]
[{"$nulls":3},"预应力管道",3]
[{"$nulls":3},"预应力筋张拉",3]
[{"$nulls":3},"水泥品种、级别、出厂日期及强度和进场复试报告",3]
[{"$nulls":3},"细骨料",3]
[{"$nulls":3},"粗骨料",3]
[{"$nulls":3},"矿物掺合料",3]
[{"$nulls":3},"外加剂",3]
[{"$nulls":3},"混合料",3]
[{"$nulls":3},"强度和试块留置",3]
[{"$nulls":3},"养护",3]
[{"$nulls":3},"水泥浆",3]
[{"$nulls":3},"砂浆强度、现场检查砌体是否密实、分层错缝",3]
[{"$nulls":3},"钢梁制作与安装",3]
[{"$nulls":3},"高强螺栓",3]
[{"$nulls":3},"焊缝检测",3]
[{"$nulls":3},"桥面铺装",3]
[{"$nulls":3},"支座",3]
[{"$nulls":3},"栏杆、人行道板",3]
[{"$nulls":3},"变型装置",3]
[{"$nulls":3},"台背填土",3]
[{"$nulls":3},"附属结构",3]
[{"$nulls":3},"饰面",3]
[{"$nulls":3},"测量定位是否复核或复测",2]
[{"$nulls":3},"桥梁成桥荷载是否符合设计要求",3]

{"sheet":"房建实体质量","index":2,"n_rows":169,"n_cols":6,"rows_kept":169,"merged":[[0,0,1,5],[3,0,10,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[11,0,29,0],[11,1,29,1],[11,2,29,2],[30,0,45,0],[30,1,45,1],[30,2,45,2],[46,0,52,0],[46,1,52,1],[46,2,52,2],[53,0,62,0],[53,1,62,1],[53,2,62,2],[63,0,71,0],[63,1,71,1],[63,2,71,2],[72,0,76,0],[72,1,76,1],[72,2,76,2],[77,0,103,0],[77,1,103,1],[77,2,103,2],[104,0,116,0],[104,1,116,1],[104,2,116,2],[117,0,128,0],[117,1,128,1],[117,2,128,2],[129,0,146,0],[129,1,146,1],[129,2,146,2],[147,0,168,0],[147,1,168,1],[147,2,168,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建筑施工企业单个项目不良行为评分内容和评分标准（房屋实体质量）"]
[]
["序号","项目","项目 分值","主要检查内容","扣分标准","备注"]
[1,"地基与基础\n",15,"土方开挖、回填的顺序、方法与设计工况不一致的","扣2分"]
[{"$nulls":3},"回填土压实度不符合设计要求"]
[{"$nulls":3},"基础开挖没有考虑对周围建筑物的影响的","扣2分"]
[{"$nulls":3},"地基持力层未按规定检验的","扣4分"]
[{"$nulls":3},"桩身质量检测方法、数量不符合规定要求的","扣3分"]
[{"$nulls":3},"桩身质量有ⅲ、ⅳ桩的","发现一根扣2分"]
[{"$nulls":3},"复合地基无是否有检验报告及是否符合要求",4]
[{"$nulls":3},"地下工程防水出现超过设计等级标准的渗漏点","发现一点扣1分"]
[2,"混凝土结构工程\n",15,"模板及其支架的承载力、刚度和稳定性；",2]
[{"$nulls":3},"模板及其支架拆除",2]
[{"$nulls":3},"钢筋的品种、级别、规格和数量发生变更时手续不齐全",3]
[{"$nulls":3},"钢筋的力学性能不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"未按规定使用抗震钢筋",3]
[{"$nulls":3},"钢筋安装时品种、级别、规格和数量不符合设计要求",3]
[{"$nulls":3},"预应力筋力学性能检验"]
[{"$nulls":3},"预应力筋安装",3]
[{"$nulls":3},"预应力筋断裂或滑脱数量",3]
[{"$nulls":3},"预应力钢筋张拉锚固、外露预应力钢筋的处理、锚具封闭不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"水泥的品种、级别、出厂日期及强度、安定性等指标不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"混凝土配合比、设计不符合要求的",3]
[{"$nulls":3},"混凝土的施工记录、坍落度检查记录不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"外加剂及应用技术不符合规定要",2]
[{"$nulls":3},"混凝土强度和试件留置不符合规定",3]
[{"$nulls":3},"外观质量有严重缺陷","扣3分"]
[{"$nulls":3},"尺寸偏差过大","扣3分"]
[{"$nulls":3},"预制构件性能检验不合格","扣3分"]
[{"$nulls":3},"水泥的品种、级别、出厂日期及强度、安定性不符合要求","扣3分"]
[3,"砌体工程",12,"砌筑砂浆配合比试配，有机塑化剂等的掺入不符合要求的","扣3分"]
[{"$nulls":3},"砂浆外加剂不符合要求","发现一项扣1分"]
[{"$nulls":3},"砖和砂浆的强度不符合要求","扣3分"]
[{"$nulls":3},"砖砌体临时间断处的位置及处理措施不符合要求","扣3分"]
[{"$nulls":3},"砌体未按设计要求设置构造柱、圈梁等构造措施"]
[{"$nulls":3},"小砌块的龄期少于28天、承重墙使用断裂砌块、反砌","扣3分"]
[{"$nulls":3},"小砌块和砂浆强度不符合要求","扣3分"]
[{"$nulls":3},"小砌块墙体临时间断处的位置及处理措施不符合要求","扣3分"]
[{"$nulls":3},"蒸压粉煤灰加汽块未使用专用砌筑砂浆或专用抹面砂浆"]
[{"$nulls":3},"配筋砌体中钢筋的品种、规格、数量不符合要求","扣3分"]
[{"$nulls":3},"配筋砌体中构造柱芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙的砼、砂浆强度","扣3分"]
[{"$nulls":3},"预制构件制作质量、搁置长度有不符合要求的","扣3分"]
[{"$nulls":3},"圈梁、构造柱钢筋的品种、规格、数量有不符合要求的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"圈梁、构造柱混凝土出现露筋、蜂窝、孔洞等严重缺陷的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"冬期施工所用材料是否符合规定","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"防水材料性能不符合要求",3]
[4,"地下防水工程",10,"防水混凝土性能不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"变形缝、施工缝、后浇带、沉降加强带等细部构造施工不符合要求，有渗漏",3]
[{"$nulls":3},"水泥砂浆防水层粘结不牢固，有空鼓",3]
[{"$nulls":3},"塑料板防水层搭接不符合要求，有渗漏",3]
[{"$nulls":3},"喷射混凝土性能不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"渗排水、盲沟排水的反滤层砂石性能不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"防水、隔热保温材料性能不符合要求",3]
[5,"屋面工程",10,"找平层排水坡度不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"卷材防水层有渗漏或积水",3]
[{"$nulls":3},"涂膜防水层渗漏或积水",3]
[{"$nulls":3},"密封材料嵌填不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"平瓦铺置不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"金属板材屋面的板材连接和密封处理不符合要求，有渗漏",3]
[{"$nulls":3},"架空屋面的架空隔热制品质量不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"细部构造不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"屋面女儿墙、防护栏杆高度不符合设计要求"]
[{"$nulls":3},"钢材、钢铸件、焊接材料、连接件等性能不符合要求",3]
[6,"钢结构工程\n",10,"钢结构的安装不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"操作焊工未持证上岗的",3]
[{"$nulls":3},"焊缝存在裂纹、焊瘤、焊缝厚度不足、表面气孔等缺陷的",3]
[{"$nulls":3},"没有按规定进行焊缝的无损探伤",3]
[{"$nulls":3},"未按规定进行高强度螺栓连接摩擦抗滑移系数复验的",3]
[{"$nulls":3},"未按规定进行网架结点承载能力实验"]
[{"$nulls":3},"检查钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后的挠度值",3]
[{"$nulls":3},"涂料品种、涂层厚度不符合设计要求的","发现一处不符合扣1分"]
[{"$nulls":3},"没有有效设计施工图就进行节能施工的",3]
[7,"建筑节能工程",6,"材料没有先检验合格就开始现场施工的",3]
[{"$nulls":3},"保温系统型式检验报告不符合要求的",3]
[{"$nulls":3},"外墙节能构造现场实体检验、保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验、后置锚固件锚固力现场拉拔试验、建筑设备工程系统节能性能检测等功能性检测有不符合要求的",3]
[{"$nulls":3},"装饰装修工程设计未经审查批准","发现一项扣2分"]
[{"$nulls":3},"门窗、玻璃幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点质量证明文件和复验报告不符合设计要求；幕墙、外窗现场气密性能检测报告不符合设计要求"]
[8,"建筑装饰工程\n",12,"装饰装修工程设计深度不满足施工要求",10]
[{"$nulls":3},"主体结构和承重结构改动或增加荷载",5]
[{"$nulls":3},"装饰装修材料有害物质含量不符合要求",3]
[{"$nulls":3},"装饰装修材料未进行防火、防腐和防虫处理","发现一项扣1分"]
[{"$nulls":3},"未按设计图施工","发现一项扣1分"]
[{"$nulls":3},"施工过程的环保措施不到位","发现一起扣2分"]
[{"$nulls":3},"外墙和顶棚抹灰粘结不牢固",1]
[{"$nulls":3},"抹灰超厚未采取加强措施的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"主龙骨的设置及端部悬挑不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"门窗安装不牢固\n","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"砌体结构上门窗固定方式不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"饰面砖粘贴不牢固","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"湿作业法施工的石材粘贴未做防碱背涂处理的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"涂饰工程表面有起皮、掉粉、透底的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"后置埋件设置不符合要求的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"后置埋件检测不符合要求的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"饰面板安装不牢固","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"主要受力杆件的截面受力部位的壁厚，幕墙面板材料不符合要求的  ","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"防水措施是否符合设计及规范规定","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"防火处理不符合要求的","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"防雷处理不符合要求的    ","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"中型硅酮结构密封胶性能不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"中型硅酮结构密封胶施工不符合要求",2]
[{"$nulls":3},"预埋件留置、处理不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"连接节点及安装不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"护栏安装不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[{"$nulls":3},"地下室或地下构筑物穿过外墙管道防水措施不符合要求","发现一处扣1分，累计不超过2分"]
[9,"建筑给排水工程",10,"未按规定对各类承压管道、设备水压和非承压管道、设备灌水试验","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"给水管道的材质和连接方式是否符合要求","发现一项扣1分"]
[{"$nulls":3},"给水管道的支吊架安装平整牢固，间距是否符合要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"排水管道的伸缩节、阻火圈、检查口是否符合要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"排水通气管安装位置和高度是否符合要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"地漏及存水弯选型和水封高度是否符合要求","发现一项扣1分"]
[{"$nulls":3},"生活给水系统的管道、设备是否达到饮用水卫生标准","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"生活给水系统在交付使用前是否冲洗消毒",2]
[{"$nulls":3},"给水管道采用的管材与管件是否相适应",2]
[{"$nulls":3},"室内消火栓系统安装完成后在顶层和首层做试射试验",1]
[{"$nulls":3},"排水管道隐蔽前是否做灌水试验",1]
[{"$nulls":3},"汽、水管道安装坡度是否符合相关要求",1]
[{"$nulls":3},"散热器组对后，或整组出厂的散热器在安装前是否做水压试验","发现一处扣1分"]
[10,"建筑采暖工程",10,"采暖系统安装后，在管道保温前是否进行水压试验",2]
[{"$nulls":3},"采暖系统重新完毕后充水、加热、试运行和调试",2]
[{"$nulls":3},"地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头",2]
[{"$nulls":3},"给水管道竣工后是否对管道进行冲洗；饮水管道冲洗后是否进行消毒、是否满足饮用水卫生要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"排水管道的坡度、标高是否满足设计，严禁无坡或倒坡",2]
[{"$nulls":3},"室外供热管道冲洗完毕后是否通水、加热进行试运行调试","发现1处扣1分"]
[{"$nulls":3},"锅炉的汽、水系统安装完毕后是否进行水压试验",2]
[{"$nulls":3},"锅炉和省煤器安全阀是否按要求进行定压和调整",2]
[{"$nulls":3},"锅炉的水位报警、超温超压报警的联锁保护装置是否符合设计要求",2]
[{"$nulls":3},"锅炉在供炉、煮炉合格后是否进行48小说带负荷连续运行、是否进行安全阀的热状态定压",2]
[{"$nulls":3},"热交换器是否按工作压力1.5倍做水压试验",2]
[{"$nulls":3},"制作防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须是不燃材料，其耐火等级是否符合设计要求",2]
[11,"通风与空调工程",10,"防爆风阀的制作材料是否符合设计要求",2]
[{"$nulls":3},"制作防排烟系统柔性短管的材料必须是不燃材料",2]
[{"$nulls":3},"风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时是否采取相应的防护措施",2]
[{"$nulls":3},"风管安装是否符合规范要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"风管安装，风管的支吊架选型、间距，不符合要求的。","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"空调设备风机、空调机组、风机盘管等安装牢固，不符合要求的；与风管之间连接紧密，不符合要求；单机试运行不符合要求的。","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"空调水管道及其部件连接严密、支吊架选型、间距不符合要求的。","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"空调水泵及其附属设备安装牢固，单机试运行不符合要求的","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"风管、水管、设备的绝热，材料符合要求，无断带和冷桥，不符合要求的","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"输送空气温度高于80℃，是否按照设计规定采取防护措施","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口是否设置安全防护设施","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"静电空气过滤器是否有良好可靠接地","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"电加热器的安装是否符合规范要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"燃油管道系统是否设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰连接处的接地跨接是否符合要求","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"燃气系统管道的机组的链接是否符合要求；燃气管道的吹扫和压力试验是否按规定进行；当燃气供气管道压力大于0.005Mpa时管道焊缝是否按规定进行无损检测","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"通风与空调工程安装完毕后是否进行系统测定和调试",2]
[{"$nulls":3},"防排烟系统联合试运行与调试是否符合设计、消防要求",2]
[{"$nulls":3},"解读（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接",2]
[12,"建筑电气",10,"高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合GB50150的规定",2]
[{"$nulls":3},"金属桥架、导管和线槽的接地可靠，不符合要求的",2]
[{"$nulls":3},"导线不按相分色","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"低于2.4米高灯具的可导电部位接地不可靠","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"配电柜、控制柜、配电箱的接地可靠，接线检查不符合要求的","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"低压电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露道题必须接地（PE）或接零（PEN）","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"不间断电源输出端的中性线（N极），必须与接地装置直接引来的接地干线相连接，作重复接地","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"绝缘子的底座。套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露道题应接地（PE）或接零（PEN）可靠，并作为接地（PE）或接零（PEN）的接续导体","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属管必须可靠接地（PE）或接零（PEN）","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"金属电缆桥架及其支架全场应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"镀锌电缆桥接间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的链接固定螺栓","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"金属导管严禁对口熔焊链接；镀锌和壁厚小于等于2mm的高导管不得套管熔焊连接","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不小于6mm，大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"当灯具距地面高度小于2.4m灯具的可接近裸露道题必须可靠接地（PE）或接零（PEN），并应有专用接地螺丝和标识","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"建筑物景观照明每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值大于2MΩ","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的可靠接地（PE）或接零（PEN），并应有标识","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"单相两孔插座，面对插座符合左零右相或下零上相；单相三孔插座，面对插座应符合左零右相","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线应接在上孔。插座的接地端子不得与零线端子连接。同一场所的三相插座的接线相序一致","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"接地（PE）或接零（PEN）线在插座之间不得串联连接","发现一处扣1分"]
[{"$nulls":3},"测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求","发现一处扣1分"]